**低速离心机技术参数**

最高转速6000rpm

最大相对离心力5037xg

转速精度±10rpm

噪音≦62dB

定时范围1 ~999min/连续/点动（瞬时）离心

N01：水平转子100mlx4   5000rpm  4500xg

适配器100mlx4 50mlx4  15mlx12（▲） 10ml/15ml（●）/5ml（真空管）x8

NO2：水平转子【蜂窝吊杯】真采血空x40   4200rpm  3175xg

NO3;角转子10ml/15ml x12   6000rpm   5037xg

NO4：霉菌反应板96孔x2      5000rpm    3521xg

电机功率≥400W