**2018年病理科蜡块柜参数**

1. \*蜡块柜采用冷轧碳钢薄板及钢带结构，耐腐蚀、承重好。
2. \*产品尺寸不得低于W423\*D480\*H1625mm，箱体及抽屉厚度不得低于1.0mm。
3. 柜体表面需脱脂除油、酸鳞化、静电粉末喷涂处理。
4. 一组由4个箱体组成，每个箱体有6个储存抽屉，存放蜡块数在≥12000块. 此次招标需12个箱体。
5. 抽屉前面有目录卡槽，抽屉需具备静音滑轨设计，抽屉内设有隔板利于存放。
6. 需配备底座，利于隔水防潮。

**2018年病理科玻片柜参数**

1.\*玻片柜采用冷轧碳钢薄板及钢带结构，耐腐蚀、承重好。

2.\*产品尺寸不得低于W423\*D480\*H1625mm，箱体及抽屉厚度不得低于1.0mm。

3.柜体表面需脱脂除油、鳞化、静电粉末喷涂处理，防腐蚀。

4.一组由4个箱体组成，存放玻片数≥60000张.

5.抽屉前面有目录卡槽，抽屉需具备静音滑轨设计，抽屉内设有隔板利于存放。

6.箱体焊接处需做打磨处理，防止擦伤。

7.需配备底座，利于隔水防潮。

**2018年病理科漂烘仪参数**

1. 工作条件

1、工作电压：适合本地化电压（220V 50HZ）、功率1000w。

2、工作湿度：5℃~40℃。

3、相对湿度：≤80%。

二、技术参数

1、采用模块化设计，漂片、烘片、烤片三部分独立温度控制，自动恒温。

2、黑色的亚光漆涂层或搪瓷聚合物工艺处理的漂片槽，捞片时利于对比清楚，方便操作。

3、连续工作时间：不限

4、烘片模块需槽形设计，便于摆放切片，表面亚光黑漆涂层，便于识别石蜡切片，同时可处理玻片数不得低于65片。

5、水浴缸容量需有加深设计，方便玻片以任意角度捞片不会触及缸底。

6、\*需具备断路器提升安全性。

7、\*烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，具备声音报警功能、烤片室需容纳不低于2个30-40片的染色架 。

8、温控范围：漂片、烘片、烤片三部分均为常温至90℃可调，自动恒温。

9、\*漂片水槽容积：不得低于135\*185\*80mm。

10、外观尺寸：D（500-550）mmx W(300-340)mmx H（180-200）mm

11、具备LED显示屏，触摸屏或键盘设计控制。