**技术参数要求：**

1. **消毒供应中心设备清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格** | **数量** | **备注** |
| **1** | **绝缘检测仪** | **台** | **1** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 招标要求 | 投标响应 |
| 一、技术要求 |
| 1、**绝缘检测仪** |  |
| 1.1 | **数量** | 1 |  |
| 1.2 |  ★用 途： | 为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测,产品符合《WS310-1医院消毒供应中心管理规范》第8.2条和"带电源器械应进行绝缘性能等安全性检查"------《WS310-2清洗消毒灭菌技术操作规范》第5.6.3条 |  |
| 1.3 | ★输出电压 | 0～5000 V可调 |  |
| 1.4 | 设备主要技术要求/标准性能 | 彩色2.8＂触控屏，触摸操作界面；可预先设置4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要；具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间；具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间；具有声、光、影三种方式同时报警提示； |  |
| 1.5 | 控制方式 | 触摸屏操作控制 |  |
| 1.6 | 组 成 | 该仪器有主机、检测用附件和铝制包装箱组成 |  |