高压配电柜直流屏故障采购配件及要求

1. 开关状态指示仪 规格型号 DIX-500 两台
2. 直流屏模块 规格型号AD22002-2 两只
3. 该项采购内容含有辅材及安装调试直至设备整体运行正常的费用；含有货物的包装、到现场的运输、装卸、安装、调试、税费机打发票等一切费用。

报名条件

1、投标单位必须具有高压配电柜的生产或安装资质的企业，具有独立法人资质；

2、投标单位为配件生产企业或者供货商，则需要提供具备安装调试高、低压配电柜与直流屏的相关资质和营业执照。

总务处

2016.3.14